[별표 2]

대구대학교 방사선관리구역 점검표

점검 실험실명 :                                                          점검일 :     .    .     .

점 검 사 항	점 검 결 과
1. 방사선안전수칙 및 방사능표지 부착여부	□ 부 착 □ 미부착
2. 카드키 작동 상태 (key 관리)	□ 양호 □ 불량
3. 방사선관리구역(RI&RG실) 문단속 여부	□ 닫 힘 □ 열 림
4. 방사선작업종사자 개인선량계 착용 여부	□ 착 용 □ 미착용
5. 방사능오염도 측정 및 기록부 작성상태	측정여부		기록부 작성상태
	□ 양 호 □ 안 함		□ 양 호 □ 안 함
6. 방사능 오염 장소 및 계수치(cpm, Bq/cm2) * 백그라운드 : 40~60cpm * RI실 반출가능치 : 0.4Bq/cm2 (60cpm)이하 * 반출가능치의 10배를 오염으로 간주하나 일반적으로 백그라운드를 넘으면 오염으로 판단 제염을 하여야 함	□ 제염장소 :
7. 방사성폐기물 관리 상태	□ 양호 □ 분리폐기필요 □ 수거운반필요 □ 폐기물 넣은 봉지를 용기에 넣어 보관필요 □ 액체용기 교체 필요
8. 폐기물 용기 상태	□ 적 정 □ 배포(수령)요망
9. 배수설비(핫싱크) 저장탱크 수집 상태	1번탱크	2번탱크		3번탱크
	□ 작동양호 □ 작동안됨 □ 사용불가
10. 배기설비(후드) 작동 상태	□ 양 호 □ 수리요망( ) □ 배기필터 교체 필요
11. 방사선측정기 작동 상태 (S/N : )	□ 작동양호, □ 실험후 OFF요망 □ 검교정 필요 □ 밧데리 교체 □ 고장
12. RI보관냉장고 시건 여부 (아크릴 보관함에 보관여부)	□ 시건양호 □ 열려짐
	□ 보관함 □ RI냉장고 안에 놔둠
13. 방사선관리구역 청결 상태	□ 양 호 □ 불 량(청소요망)[ ]
14. 조치사항 및 기타사항	□ 조치사항 □ 기타사항

방사선안전관리자             (서명)